|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ange brandfarliga varor samt hur de hanteras.  För brandfarliga varor med liknande egenskaper1 och likvärdig hantering kan dessa summeras nedan och sedan specificeras i annan handling. | | | | |
|
| **Varans namn** | **Mängd [liter]** | **Flampunkt [°C]**  (Gäller vätska) | **Hanteringen avser2** | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1 Brandfarliga varor delas av föreskrifterna in i grupperna gaser, aerosoler, vätska med flampunkt under 30 °C, vätska med flampunkt över 30 °C men under 60 °C, Vätska med flampunkt över 60 °C, samt Brandreaktiva varor

2 Exempel på hantering är försäljning i butik, förvaring av lösa behållare, förvaring i cistern ovan eller under mark, svetsning, matlagning etc.